**QR-R5-1500A (商用)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | QR-R5-1500A（商用） | 产品实物图 |
| 适用水源 | 市政自来水 | 1500A |
| 额定总净水量 | 2000L |
| 产水量 | 30L/H,25℃ |
| 适用水压 | 0.1-0.4Mpa |
| 进水温度 | 5℃-38℃ |
| 额定电压 | DC24V |
| 额定功率 | 50W |
| 防触电类型 | Ⅲ类 |
| 压力桶（2个） | 11加仑（外置） |
| 主机尺寸(mm) | 540×350×960mm(长×宽×高) |
| 适用人数 | 80~100 |
| 产品特点： 1、采用反渗透技术，可使高硬度水、含氟水变成清醇可口的高品质饮用水。食品级中空纤维超滤膜，出水更有保障。2、处理过程不需添加药剂，不起化学变化，反渗透出水可直接生饮，超滤膜出水可直接接用水设备。3、操作简易，可自动化连续供水，保持水质稳定。注意事项：定期清洗更换滤芯、滤料。 | 工艺原理：原水—> PP棉（5μm，Ф60×500mm）—>颗粒活性炭滤芯（10-24目400g）—>精密活性炭滤芯（炭棒反射滤芯/压缩炭）；5μm，Ф70×500mm—>RO反渗透膜滤芯（ULP2012-100GPD）2支—>复合滤芯颗粒活性炭滤芯(10-24目，50g)超滤膜，聚砜（0.01-0.1μm）—>净水采用反渗透膜净化技术，过滤精度达0.0001微米；可去除水中所有有害物质，出水为优质纯净水；可净化高硬度水、以及含氟、铅、锰等有高毒物质的水；具有自动冲洗功能，保持水质稳定。适用场所：酒店、餐厅、学校、医院、办公楼等公共场所。 |